步骤1：
	树莓派pico先进入BOOTSEL模式；
步骤2：
	把“pico-测试--260317/固件RPI_PICO2-20251209-v1.27.0.uf2”文件拖入到树莓派picoBOOTSEL模式下的存储设备；
步骤3：
	按一下树莓派pico的复位按键，然后打开windows系统的设备管理器查看端口（这里以USB串行设备COM270为例子）
步骤4：
	在“pico-测试--260317”路径下右击鼠标选择"在终端打开"执行自动烧录程序的脚本./upload.bat COM270（串行设备以设备管理器·	显示的设备为准）；
步骤5：
	等待烧录成功之后按下回车按键，最后按下树莓派pico的复位按键即可执行测试程序；

	